Allumer la douchette.  
Cliquer sur l’icône Wifi dans la barre des tâches situé a coté de l’indicateur de batterie restant.  
Un menu apparaît, choisissez la deuxième option appelée « Manage Profiles ».  
Trois profils apparaissent, faites un appui long sur WIFIMK, un menu apparaît, choisissez ‘Edit’.  
Une fenêtre apparaît, en vous annonçant qu’il y a 10 étapes et que vous vous situez a l’étape 10.  
Reprenons l’ensemble des étapes :   
  
Etape 1/  
Profile NAME : Laissez WIFIMK  
ESSID : Laissez WIFIMK  
  
Cliquez sur Next pour passer a l’étape Suivante  
  
Etape 2/  
Operating Mode : Infrastructure  
Country : Allow Any Country  
  
Cliquez sur Next pour passer a l’étape Suivante  
  
Etape 3/  
Security Mode : WPA – Personal  
Authentication Type : None  
  
Cliquez sur Next pour passer a l’étape Suivante  
  
Etape 4/  
Encryption Type : TKIP  
Enter preshared KEY(PSK) using : Pass-Phrase  
Laissez cocher For Added Security –Mask Characters  
  
Cliquez sur Next pour passer a l’étape Suivante  
  
Etape 5/  
  
KEY : A1B2C3D4E0  
Confirm : Remettez la même clef  
  
Cliquez sur Next pour passer a l’étape Suivante  
  
Etape 6/  
  
Décocher Obtain Device IP Automatically  
  
Cliquez sur Next pour passer a l’étape Suivante  
  
Etape 7/  
IPv4 Address : 172.  
Subnet Mask : 255.255.0.0  
Preferred GateWay : 172  
Alternate Gateway :   
  
Set Static DNS Address : Cocher  
Set static WINS Address : Laisser Décocher  
  
Cliquez sur Next pour passer a l’étape Suivante  
Etape 8/  
  
Preferred DNS : Entrez l’IP du DNS préféré  
Alternate DNS : Entrez l’IP du DNS Secondaire  
  
Cliquez sur Next pour passer a l’étape Suivante  
  
Etape 9/  
  
Transmit Power : Laisser sur Automatique  
  
Cliquez sur Next pour passer a l’étape Suivante  
  
Etape 10/  
  
Battery Usage Mode : Laissez Fast Power Save d’activé.  
  
Cliquez sur Save.  
  
La configuration est sauvegardé et la connexion au point Wi-Fi se relance automatiquement.